3M™ Гибкие абразивные листы Hookit™ - идеальное решение для ручной шлифовки, включая шлифовку грунта, матирование поверхности и удаление дефектов после покраски. Высокая режущая способность, отличная износостойкость в сочетании с исключительной гибкостью, мягкостью и удобством в работе. Основная область применения - ручная шлифовка сложных контуров (торцов и ребер панелей и деталей,  
шлифовка бамперов, дверных проемов, карманов и т.д.).  
Гибкие абразивные листы с петельной основой на тыльной стороне позволяет использовать их на пневматических шлифовальных машинах с системой крепления Hookit™.

**Применение:**  
34337 – P400 – шлифовка труднодоступных мест перед нанесением грунта, обработка новых деталей (E-Coat).  
34339 – P600 – шлифовка грунта-наполнителя в труднодоступных местах.  
34340 – P800  – шлифовка грунта-наполнителя перед нанесением сложных цветов.  
34341 – P1000 – удаление пыли с базы, матирование зоны перехода по сложным цветам.  
34342 – P1200 – удаление пыли с лака, удаление шагрени.  
34343 – P1500 – удаление пыли с лака, удаление шагрени.

**Особенности**

• Высокая агрессивность при отличном качестве  
шлифования  
• Исключительная гибкость и прилегание к  
поверхности  
• Кодировка зернистости по цвету  
• Мягкие на ощупь  
• Мягкий шлифок в каждой коробке с  
абразивными листами  
• Подходит для сухой и влажной шлифовки